# Comment plier un spa Intex ?

Le spa Intex est un dispositif facile à installer. Cependant, sa désinstallation est un peu complexe et présente quelques spécificités. Pour bien plier un spa Intex, quelques règles sont à suivre. Ici, découvrez les principales étapes pour plier efficacement votre spa.

## Débarrasser le spa de son contenu

La première étape de ce processus consiste à vider le contenu du spa. En effet, il contient de l’eau qu’on utilise pour des séances de massage. Pour effectuer la vidange d’eau, éteignez d’abord l’unité centrale de contrôle de la spa Intex. Une fois l’unité centrale éteinte, orientez correctement la bonde de vidange. La bonde de vidange est le bouchon du spa qui empêche l’eau de couler, mais facilite également son écoulement.

Si vous désirez vider l’eau dans le jardin ou un égout, vous avez la possibilité de brancher un tuyau d’arrosage pour mieux orienter la bonde. Enlevez, ensuite l’ouverture de la bonde à partir de l’intérieure. Laissez couler l’eau contenue dans le spa. Il se peut qu’une petite quantité d’eau reste à l’intérieur, cela n’est pas grave. Dans le but de s’assurer que les conduits du spa soient toujours propres et pour éviter les dépôts de calcaires optez pour des nettoyants. Utilisez-les avant de procéder à la vidange du spa.

## Assainir le liner

Le liner est le revêtement qui garantit une bonne étanchéité et assure l’esthétique intérieure de la spa Intex. Pour bien l’assainir, vous devez en premier le nettoyer et ensuite le sécher. Avec une brosse douce et l’eau restante à l’intérieur, brossez les parois de la spa. Renversez maintenant le spa pour vider l’eau qui y restait. Profitez de cette nouvelle position de votre spa pour nettoyer ses faces extérieures. Nettoyez également le tapis de sol ainsi le couvercle. Votre spa Intex sera ainsi propre.

Après le nettoyage du liner, utilisez un chiffon ou un linge sec pour effacer les dernières traces d’eau à l’intérieur. Ensuite mettez-le au soleil pour bien le sécher. Pour ce faire, il faut nécessairement le faire un jour de soleil. Il est impératif que le spa Intex sèche correctement.

## Procéder au dégonflage de la spa

Avant de dégonfler votre spa Intex, il doit totalement sec. Vous devez vous en assurer, pour éviter l’apparition et le développement des moisissures dues à l’humidité. Pour effectuer le dégonflage, rebranchez l’unité centrale de contrôle de la spa Intex. Puis mettez le tuyau de dégonflage dans la valve de dégonflage situé à l’arrière de l’unité centrale de contrôle.

Procédez ensuite au dégonflage en appuyant sur l’option Bulles. Lorsque la spa sera entièrement dégonflé, ôtez l’unité centrale de contrôle et les autres accessoires de la spa et rangez-les.

## Opérer le pliage de la spa Intex

Pour terminer, il ne faut reste qu’à plier le spa. Néanmoins, rassurez-vous une dernière fois que la cuve, le liner et tous les autres accessoires du spa soient effectivement tous secs. Dès que vous avez cette assurance, pliez convenablement votre spa Intex. Rangez-le ainsi que ses accessoires dans le sac de transport qu’il l’accompagne.

Ranger son spa Intex n’est pas un exercice toujours aisé, mais en suivant scrupuleusement ces étapes vous parviendrez à bout.